\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Tubo:** Eletroduto flexível fabricado em PEAD, na cor amarela, laranja, azul e cinza, com perfil corrugado, resistente e de fácil instalação.

**Aplicação:** Indicados para condução de cabos elétricos de baixa e média tensão na construção civil. Eletroduto corrugado LEVE fabricado na cor amarela, azul e cinza, ideal para uso em paredes e instalações elétricas em geral. Eletroduto corrugado REFORÇADO fabricado na cor laranja, ideal para uso em lajes e instalações elétricas em geral.

**Imagem:**

**Características técnicas:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ref.** | **Diametro Nominal** | **Interno** | **Externo** | **Comp.** | **Peso** |
| **(mm)** | **(mm)** | **m/bobina** | **bobina (kg)** |
| **EFL20** | **20MM – ½** | **14mm** | **20mm** | **50m** | **2kg** |
| **EFL25** | **25MM – ¾** | **18mm** | **25mm** | **50m** | **2,5kg** |
| **EFL32** | **32MM – 1”** | **24mm** | **32mm** | **25m** | **2kg** |
| **EFM20** | **20MM – ½** | **14mm** | **20mm** | **50m** | **2,5kg** |
| **EFM25** | **25MM – ¾** | **18mm** | **25mm** | **50m** | **3,5kg** |
| **EFM32** | **32MM – 1”** | **24mm** | **32mm** | **25m** | **2,5kg** |